**Приложение 4 Технологическая карта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Последовательность операции | Технические характеристики и рисунки |
| 1 | Раскроить детали грелки с припуском на шов 0,7-1 см. | C:\Users\lugovova\Desktop\ФОТО\IMG_20131025_203558.jpg |
| 2 | Приметать на лицевую часть основы фрагмент вышивки. | C:\Users\lugovova\Desktop\ФОТО\IMG_20131025_205026.jpg  C:\Users\lugovova\Desktop\ФОТО\IMG_20131022_201306.jpg |
| 3 | Настрочить на лицевую часть основы фрагмент вышивки. |
| 4 | Настрочить отделочную тесьму вокруг вышивки и по горлышку курочки.  Вышить клюв и глазки. | C:\Users\lugovova\Desktop\ФОТО\IMG_20131027_105818.jpgC:\Users\lugovova\Desktop\ФОТО\IMG_20131027_105810.jpg |
| 5 | Выкроить гребешок. Прикрепить гребешок по рассечкам. | C:\Users\lugovova\Desktop\ФОТО\IMG_20131025_205052.jpg |
| 6. | Детали гребешка и хвоста предварительно приметать к деталям основы, шириной шва 0.7 см. | http://vykroyka.com/uploads/obrabotka-izdeliy/obrabotka_platya_2.jpg |
| 6  7 | Сложить обе детали основы лицевыми сторонами друг к другу, убрав внутрь гребешок и хвост.  Сметать, а затем прострочить по контуру машинной строчкой швом шириной 0,7 см. | C:\Users\lugovova\Desktop\ФОТО\IMG_20131025_204002.jpg |
| 8 | Сделать рассечки по швам и подрезать уголки, вывернуть и выправить все детали. | http://img-fotki.yandex.ru/get/6305/73070953.c/0_d6933_8e13cfe0_L.jpg |
| 9 | Выкроить детали для подкладки | http://kollekcija.com/wp-content/uploads/2012/03/227.jpg  C:\Users\lugovova\Desktop\ФОТО\IMG_20131025_205618.jpg |
| 10 | Настрочить подкладку на утеплитель – поролон параллельными строчками и обрезать |
| 11 | Соединить детали подкладки и стачать их между собой, оставив незашитым низ для соединения с основными деталями. Ширина шва -1,0 см | http://kollekcija.com/wp-content/uploads/2012/03/255.jpg |
| 12 | Соединить основу грелки и подкладку швом 0.7 -1,0 см. | http://www.hozaushkam.ru/wp-content/uploads/2011/01/52.jpg |
| 13 | Обработать низ грелки окантовочным швом. | http://igolo4ka1.ru/wp-content/uploads/2011/10/08.png |
| 14 | Настрочить отделочную тесьму по низу изделия. | C:\Users\lugovova\Desktop\ФОТО\IMG_20131022_201359.jpg |
| 15 | Выполнение влажно-тепловой обработки. | Выполнение  -промежуточной и окончательной  влажно-тепловой обработки изделия. |