
**Приложение 4**

**Технологическая карта изготовления диванной подушки**

1. Разметить верхнюю деталь декоративной наволочки размером 72 х 72 см.
2. Разметить «сетку» по схеме.
3. Выкроить верхнюю деталь декоративной наволочки.
4. Выполнить буфы и складки:

а) выполнение буфов начать с нижнего левого угла. Стягивание уголков по диагонали выполнить тремя стежками с закрепкой, а «переход» выполнить двумя стежками с закрепкой, не стягивая;

б) складки на полях по периметру, глубиной 3 см, уложить, заколоть и заметать по направлению к противоположным углам.

1. Уточнить размер нижней детали декоративной наволочки; разметить и выкроить два прямоугольника размером ≈ 48 х 27 см.
2. Обработать застёжку:

а) прямоугольники сложить лицевыми сторонами, сметать вдоль одной длинной стороны на 3 см от среза и стачать концы, оставляя отверстие, равное длине тесьмы-молнии; припуски шва разутюжить;

б) открытую тесьму-молнию наложить лицевой стороной на изнаночную сторону детали к припускам шва на застёжку;

в) приколоть и приметать с лицевой стороны поочерёдно обе стороны тесьмы-молнии так, чтобы сгибы подогнутых краёв на застёжку касались друг друга и закрывали её зубцы.

г) притачать тесьму-молнию с лицевой стороны на расстоянии 5 мм от сгибов.

1. Соединить верхнюю и нижнюю детали наволочки:

а) верхнюю и нижнюю детали сложить лицевыми сторонами, сметать и стачать по периметру на расстоянии 1,5 см от среза;

б) срезы обработать на оверлоке.

1. Изготовить внутреннюю наволочку:

а) выкроить прямоугольную деталь размером ≈ 50 х 100 см;

б) деталь сложить пополам, лицевой стороной внутрь; сметать и стачать вдоль трёх сторон на расстоянии 1,5 см от среза, оставляя отверстие размером 15 см.

1. Заполнить внутреннюю наволочку холлофайбером, отверстие зашить.
2. Надеть декоративную наволочку на подушку.