Author: admin (учитель)

стандарты флеш-памяти:

Compact Flash
Этот стандарт был предложен в 1994 г. компанией SanDisk
Стандарт Compact Flash уже довольно давно представлен на рынке, поэтому при покупке камеры, работающей с картами Compact Flash, можно не сомневаться, что удастся найти совместимый по памяти МРЗ-плеер и не придется иметь дело с картами разных видов.
SmartMedia
Стандарт SmartMedia разработан в 1995 г. Компанией Toshiba . SM обычно используются в цифровых камерах и МРЗ-плеерах
MultiMediaCard
Этот стандарт предложили в 1997 г. компании Infineon Technologies (подразделение Siemens) и SanDisk
Предназначены в основном для карманных компьютеров , сотовых телефонов и электронных записных книжек.
Secure Digital
Компания Matsushita Electronic (известная под торговой маркой Panasonic) вместе с SanDisk и Toshiba разработали стандарт, в котором учли последние веяния времени.
Чтобы предотвратить несанкционированное копирование, носители Secure Digital (SD) снабжены средствами защиты от незаконного копирования.
Memory Stick
Компания Sony разработала стандарт Memory Stick
Компания Sony устанавливает их в свои цифровые плееры, фотоаппараты и видеокамеры, также игрушки и другие устройства.

Устройства с флеш-памятью

Литература:
Интегральные микросхемы энергонезависимой памяти 28F008SA 28F008SA-L. Пер. В.В.Затишный. М. 1992.
http://archives.e-insite.net/archives/ednmag/reg/1997/070397/14df_01.htm
http://asic.postech.ac.kr/classes/samsung635/1108/1108-2.pdf
http://biz.maxell.co.jp/english/dm/data/ECA1B04.pdf
http://chipnews.com.ua/html.cgi/arhiv/99_10/stat-15.htm
http://cins.ict.nsc.ru/rus/Cripto.html
http://cins.ict.nsc.ru/rus/Crypto/Cryptography101.html
http://compactflash.org/pr/010531.pdf
http://de.ifmo.ru/library/electron/zu-obu.htm
http://ftp.gwdg.de/pub/misc2/specs/wdc/x3t13/technical/
http://global.hitachi.com/New/cnews/E/1996/960208B.html
http://global.hitachi.com/New/cnews/E/2002/0225/0225.pdf
http://grani.ru/copyright/links/
http://home.fujifilm.com/products/digital/digitalcamera/fx40i/faq_fx40i.html

Flash - память

Изобретатель Flash – памяти компания Toshiba, которая в 1984 году начала производство микросхем.

3 версии названия flash – памяти :

Короткий кадр
Прожиг, засвечивание
Блок, кадр

flash–память

Флэш-память - особый вид энергонезависимой перезаписываемой полупроводниковой памяти.
энергонезависимой (не требующая дополнительной энергии для хранения данных, энергия требуется только для записи). Перезаписываемая - допускающая изменение (перезапись) хранимых в ней данных. Полупроводниковая (твердотельная) - не содержащая механически движущихся частей (как обычные жёсткие диски или CD), построенная на основе интегральных микросхем (IC-Chip).
Во flash–памяти хранятся программы для запуска компьютера, завершения его работы, программы управления работой устройств ввода-вывода и внешней памяти.

в качестве носителя микропрограмм для микроконтроллеров HDD и CD-ROM, для хранения BIOS в ПК.
в карманных компьютерах
в видеоплатах
в электронных часах
в записных книжках,
в принтерах
в телевизорах,
в mp3-плеерах
в игровых приставках
в цифровых камерах
в кондиционерах,
в микроволновых печах
в стиральных машинах
и др.

Алгоритм работы с флеш-диском:
Вставить флешку в USB кабель компьютера.
Открыть папку Съемного диска
3) Скопировать нужные файлы и папки.
4) закрыть папку съемного диска.
5) Вставит скопированную информацию в нужную папку.
6) Произвести безопасное извлечение запоминающего устройства, нажав на панели задач на пиктограмму

Алгоритм работы с
цифровым
фотоаппаратом:

1. Включить фотоаппарат
2.Сделать снимок
3.Подключить фотоаппарат к ПК с помощью USB кабеля
4. Установит фотоаппарат в режим просмотра фотографий.
5. Скопировать снимки на ПК
5. Удалить кабель с ПК и фотоаппарата

Аналогичный алгоритм работы с
цифровой камерой и mp3 плеером

Flash – память используют: