Рисунок 1

Снятие мерок



Рисунок 2

Двойной шов



 Сложить две детали ткани изнаночной стороной внутрь, сметать и стачать детали на расстоянии 0,4 см от намеченной линии шва.



 Удалить смёточные стежки и, разложив припуск шва на две стороны, разутюжить его.



 Вывернуть на изнаночную сторону, выправить шов и выметать. Сметать детали на расстоянии 0,7 см.



 Удалить смёточные стежки и проутюжить шов.

Рисунок 3

Окантовочный шов



Косую полоску сложить с тканью лицом к лицу, притачать на ширину канта (1/4 ширины полоски).



 Полоской охватить срез и, подогнув край, с изнаночной стороны приколоть к шву.



 Пришить вручную, или с лицевой стороны отстрочить в край, прихватывая внутреннюю половину полоски.