Технологическая карта «Изготовление ромашки»
№
П/П	Название операции 	Последовательность изготовления 	Схематическое изображение	
	Изготовление лепестка 

	А)Возьмите проволоку 40 – 50 см в длину. Наберите пять бусинок и поместите их посередине проволоки. 

Б)Проденете конец  1 через три дальние от него бусинки навстречу концу2. (рис1) Натяните проволоку – два первых ряда готовы. 

В)Наберите на конец 1 четыре бусинки и проденьте через них конец 2  навстречу  концу1(рис.2).

Г)Последующие ряды выполняются таким же образом по схеме(рис.3). 

Всего изготовить 9 – 10 лепестков 	                                        
                                       
                                   Рис. 1

                                            
                                    Рис.2

                                    Рис. 3
	
2	Изготовление середины ромашки	Возьмите проволоку 25 – 30 см. наберите 11 бусинок и поместите их посредине проволоки. Проденьте конец1 через шесть дальних от него бусинок навстречу концу2.нотяните проволоку – два ряда готовы. 3 – й. ряд – шесть бусинок. 4 – й. ряд – пять бусинок (рис. 4)	Рис. 4	
3	Сборка ромашки	Сложите все лепестки вместе, проволочные концы туго скрутите.
Середину ромашки вставьте в центр цветка и тоже скрутите проволочные концы.		
4	Стебель ромашки	Смажьте проволочную основу стебля клеем и аккуратно обмотайте зелеными нитками виток к витку, закрыв проволоку