Инструкционная карта


«Этапы подготовки соломы для выполнения аппликации».

1. Сбор крепких, толстых стеблей соломы.
2. Разделка стеблей (удаление коленец).
3. Укладка соломы в металлическую посуду с водой . (Чтобы стебли не всплывали—их нужно прижать грузом.)
4. Варка соломы на медленном огне после закипания 10 минут.
5. Остывшая солома вынимается и выкладывается на подготовленную для этого бумагу ( чтобы стекла вода ).
6. Разрезание соломинок вдоль одной стороны острым ножом или маленькими ножницами, введя острый конец внутрь соломинки и ведя лезвием снизу вверх.
7. Разглаживание каждого стебля с внутренней стороны на бумаге, горячим утюгом, так чтобы получилась ровная, блестящая соломенная лента


Вид соломы до и после обработки



Чертёж «Геометрические фигуры для аппликации»




Нарезание геометрических фигур





Организация рабочего места для выполнения аппликации





Композиционные схемы построения орнамента в квадрате



Работа с шаблоном

1. Предложенные шаблоны сгибаются по линиям при помощи иголки и линейки (как и в дальнейшем выкройка изделия).
2. Чтобы коробки в совокупности (на выставке) смотрелись лучше, можно выполнить их разными по высоте. Для этого следует края шаблона, предназначенного для нижней части коробки сгибать на нужном уровне.





1. Обведя шаблон , дорисовываются клапаны для склеивания коробки.
2. Склеивается изделие клапанами внутрь.
3. Если использован не цветной и не бархатный картон, то лучше его раскрасить тушью.