**Выполнение шва вподгибку**

Рисунок 7

**с закрытым срезом.**

1. **Намелить ширину первого подгиба. От среза отложить 20мм.**
2. **Подогнуть срез на изнаночную сторону к намелённой линии, *заметать*.**
3. **Намелить ширину второго подгиба. От подогнутого края отложить 20мм.**
4. **Подогнуть край на изнаночную сторону к намелённой линии, *заметать.***
5. ***Застрочить* шов на 1 – 2мм от внутреннего подгиба.**
6. **Удалить нитки замётывания.**
7. ***Приутюжить* шов.**