Рисунок 10

**Проверка качества работы.**

* **Ширина шва в готовом виде 10мм;**
* **Машинная строчка ровная, проложена на расстоянии 1-2мм от подогнутого края с закрепками;**
* **Утюжка выполнена качественно.**