Приложение 3

**Правила безопасной работы.**

1. Нельзя пробовать на вкус шариковый пластилин и пластику.

2. Аккуратно пользуйся стекой, острыми палочками.

3. Содержи рабочее место в порядке.

4. Следи, чтобы оставшийся пластилин не застыл.