Технологическая карта

конструирования модели

«Храмы Древней Руси»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Этап** | **Описание операции** | **Графическое изображение** | **Инструменты** |
| 1 | Продавливаем места сгиба (пунктирная линия) |  | Линейка, ножницы |
| 2 | Вырезаем окна в барабане и стенах | Для вырезания окон можно использовать канцелярский нож | Ножницы, канцелярский нож. |
| 3 | Придаем барабану форму |  | Линейка или карандаш |
| 4 | Приклеиваем барабан на основу на основу. |  | Клей |
| 5 | Придаем форму лепесткам купола | Отогнуть каждый лепесток наружу | Линейка, ножницы, карандаш |
| 6 | Приклеить основание купола к верхнему краю барабана  Собрать макушку в пучок и приклеить |  | Клей |
| 7 | Придать форму апсиде маленькой и приклеить к стене |  | Линейка, клей |
| 8 | Склеить крышу к малой аспиде и приклеить над малой аспидой |  | Линейка, клей |
| 9 | Аналогично приклеить аспиду большую и ее крышу |  | Клей, линейка, карандаш |
| 10 | Согнуть стены, приклеить основу храма |  | Клей |
| 11 | Приклеить модуль на основу |  | Клей |
| 12 | Придать форму крыше |  |  |
| 13 | Приклеить крышу на основу |  | Ножницы, клей |