Приложение 2.

Правила техники безопасности при выполнении ручных работ

Требования к выполнению ручных работ

1. Толщина меловых линий, проведенных на ткани, не должна превышать 1 мм

2. Стежки временного назначения выполняют нитками контрастного цвета.

3. Длина ручных стежков должна соответствовать их размерам.

4. Начало и конец сметочных строчек закрепляют 3-4 обратными стежками.

5. Копировальные строчки удаляют перед выполнением машинных швов.

6. Сметочные строчки удаляют.

Правила техники безопасности при работе иглой, булавками, ножницами

1. Иглы и булавки хранить в игольнице. Шить с наперстком.

2. Сломанную иглу не бросать, а класть в специальную коробочку.

3. Класть ножницы справа с сомкнутыми лезвиями, направленными от себя.

4. Передавать ножницы только с сомкнутыми лезвиями и кольцами вперед.