Author: Николай

“МОУ СОШ им. К.Н.Новикова”

“МОУ СОШ им. К.Н.Новикова”

“МОУ СОШ им. К.Н.Новикова”

Урок информатики и ИКТ

Урок информатики и ИКТ

Урок информатики и ИКТ

3D моделирование в программе компас

3D моделирование в программе компас

3D моделирование в программе компас

3D - сокращенно от 3-Dimensional, т.е. в трех измерениях.
Каждая точка фигуры описывается тремя координатами. Фигура приобретает объем и становиться трехмерной.
Моделирование– это метод познания, состоящий в создании и исследовании моделей.
Модель—объект, который отражает существенные особенности изучаемого объекта, явления или процесса.
Классы моделей: материальные, информационные.
Тела вращения — объёмные тела, возникающие при вращении плоской фигуры, ограниченной кривой, вокруг оси, лежащей в той же плоскости.

3D - сокращенно от 3-Dimensional, т.е. в трех измерениях.
Каждая точка фигуры описывается тремя координатами. Фигура приобретает объем и становиться трехмерной.
Моделирование– это метод познания, состоящий в создании и исследовании моделей.
Модель—объект, который отражает существенные особенности изучаемого объекта, явления или процесса.
Классы моделей: материальные, информационные.
Тела вращения — объёмные тела, возникающие при вращении плоской фигуры, ограниченной кривой, вокруг оси, лежащей в той же плоскости.

3D - сокращенно от 3-Dimensional, т.е. в трех измерениях.
Каждая точка фигуры описывается тремя координатами. Фигура приобретает объем и становиться трехмерной.
Моделирование– это метод познания, состоящий в создании и исследовании моделей.
Модель—объект, который отражает существенные особенности изучаемого объекта, явления или процесса.
Классы моделей: материальные, информационные.
Тела вращения — объёмные тела, возникающие при вращении плоской фигуры, ограниченной кривой, вокруг оси, лежащей в той же плоскости.

Создание 3D модели в программе Компас

Создание 3D модели в программе Компас

Создание 3D модели в программе Компас

1. Открыть программу Компас (Пуск-Все программы-АСКОН-Компас 3D LT V9).
2. Создать деталь (Файл-Создать-Деталь).
2.1. В дереве модели выбрать плоскость ХУ.
2.2. Создать фантом:
2.2.1. Выбрать эскиз
2.2.2. Построить ось вращения от точки (0,0) (инструмент – отрезок, окно свойств отрезка, стиль – осевая линия).
2.2.3. Нарисовать кривую вращения, относительно осевой линии (стиль линии – основная).
2.2.4. Создать объект
2.2.5. Выбрать эскиз
2.3. Создать вращение во круг осевой линии:
2.3.1. Выбрать в главном меню Операции-Операция-Вращения
2.3.2. Выбрать в окне свойств построения Тороид или Сфероид
2.3.3. Создать объект.
2.4. Выбрать материал для изделия (ПКМ-Свойства-список материалов).
2.5. Сохранить 3D модель под имение D\Моделирование\Деталь _фамилия.m3d
3. Создать чертеж (Файл-Создать-Чертеж).
3.1. Вставить 3D модель в чертеж (Вставка-Вид с модели-Стандартные…).
4. Нанести размеры на чертеж.
5. Выполнить основные надписи.
6. Сохранить чертеж
Д/з: придумать модель для всероссийского конкурса «Мой КОМПАС в мире 3D»

1. Открыть программу Компас (Пуск-Все программы-АСКОН-Компас 3D LT V9).
2. Создать деталь (Файл-Создать-Деталь).
2.1. В дереве модели выбрать плоскость ХУ.
2.2. Создать фантом:
2.2.1. Выбрать эскиз
2.2.2. Построить ось вращения от точки (0,0) (инструмент – отрезок, окно свойств отрезка, стиль – осевая линия).
2.2.3. Нарисовать кривую вращения, относительно осевой линии (стиль линии – основная).
2.2.4. Создать объект
2.2.5. Выбрать эскиз
2.3. Создать вращение во круг осевой линии:
2.3.1. Выбрать в главном меню Операции-Операция-Вращения
2.3.2. Выбрать в окне свойств построения Тороид или Сфероид
2.3.3. Создать объект.
2.4. Выбрать материал для изделия (ПКМ-Свойства-список материалов).
2.5. Сохранить 3D модель под имение D\Моделирование\Деталь _фамилия.m3d
3. Создать чертеж (Файл-Создать-Чертеж).
3.1. Вставить 3D модель в чертеж (Вставка-Вид с модели-Стандартные…).
4. Нанести размеры на чертеж.
5. Выполнить основные надписи.
6. Сохранить чертеж
Д/з: придумать модель для всероссийского конкурса «Мой КОМПАС в мире 3D»

1. Открыть программу Компас (Пуск-Все программы-АСКОН-Компас 3D LT V9).
2. Создать деталь (Файл-Создать-Деталь).
2.1. В дереве модели выбрать плоскость ХУ.
2.2. Создать фантом:
2.2.1. Выбрать эскиз
2.2.2. Построить ось вращения от точки (0,0) (инструмент – отрезок, окно свойств отрезка, стиль – осевая линия).
2.2.3. Нарисовать кривую вращения, относительно осевой линии (стиль линии – основная).
2.2.4. Создать объект
2.2.5. Выбрать эскиз
2.3. Создать вращение во круг осевой линии:
2.3.1. Выбрать в главном меню Операции-Операция-Вращения
2.3.2. Выбрать в окне свойств построения Тороид или Сфероид
2.3.3. Создать объект.
2.4. Выбрать материал для изделия (ПКМ-Свойства-список материалов).
2.5. Сохранить 3D модель под имение D\Моделирование\Деталь _фамилия.m3d
3. Создать чертеж (Файл-Создать-Чертеж).
3.1. Вставить 3D модель в чертеж (Вставка-Вид с модели-Стандартные…).
4. Нанести размеры на чертеж.
5. Выполнить основные надписи.
6. Сохранить чертеж
Д/з: придумать модель для всероссийского конкурса «Мой КОМПАС в мире 3D»