***Приложение 1***

**Технология изготовления**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ТехнологическаяОперация. | Рисунок |
| 1. | Подготовить ткань к раскрою – определение направления нитей, утюжка. | Описание: 01 |
| 2. | Выкроить несколько полосок шириной около 10 см  по косой, то есть долевая должна располагаться под углом 45 градусов. Длин полосок зависит желаемого объёма розы. | Описание: 02 |
| 3. | Разрезать по намеченным линиям. | Описание: 03 |
| 4. | Сложить деталь, совмещая срезы и временно закрепить края. | Описание: 04 |
| 5. | Обрезать излишки ткани по краям. | Описание: 05 |
| 6. | Обметать открытый срез. | Описание: 07 |
| 7. | Прошить нижний край швом вперед иголку. | Описание: 08 |
| 8. | Стянуть концы нитей, не затягивая их слишком сильно. | Описание: 10 |
| 9. | Скрутить цветок по спирали, выправляя срезы ленты, закрепляя каждый ряд.  | Описание: 12 |
| 10. | Закрепить и обрезать излишки ткани. | Описание: 11 |
| 11. | Подготовить к раскрою листья, для этого нужно заготовить шаблоны в виде кругов разного диаметра. |  |
| 12. | Полученные детали свернуть пополам. |  |
| 13. | Еще раз пополам, получая конус. |  |
| 14. | По основанию конуса прошить швом вперед иголка. Стянуть и закрепить. |  |
| 15. | Собрать полученные элементы в общую композицию. | **Описание: 13** |