**Приложение 4**

**Правила ТБ при выполнении влажно-тепловых работ**

1. Опасности в работе:
* Возгорание шнура;
* Ожоги:
* Паром;
* О подошву утюга;
* От возгорания утюга;
* Поражение электрическим током.
1. Что нужно сделать до начала работы:
* Проверить целостность шнура и чистоту подошвы утюга;
* Проверить наличие резинового коврика.
1. Что нужно делать во время работы:
* Выполнять влажно-тепловую обработку, стоя на резиновом коврике;
* Включать и выключать утюг сухими руками, взявшись за корпус вилки, а не за шнур;
* Ставить утюг на специальную подставку;
* Следить за тем, что бы шнур ни касался подошвы утюга, и утюг не перегревался;
* Использовать для увлажнения ткани пульверизатор.
1. Что нужно сделать по окончанию работы:
* Выключить утюг;
* Поставить утюг на специальную подставку;