**Приложение 5**

 **Правила ТБ при выполнении машинных работ**

1. Опасности в работе:
	* + Повреждения пальцев иглой;
		+ Попадание волос или концов одежды во вращающиеся части швейной машины;
		+ Поражение электрическим током.
2. Что нужно сделать до начала работы:
* Застегнуть манжеты рукавов;
* Проверить исправность машины;
* Проверить перед соединением деталей, не остались ли в них ручная игла или булавка.
1. Что нужно делать во время работы:
* Установку шпульного колпачка, заправку верхней нити производить при не работающей машине;
* Не класть ножницы и другие инструменты рядом с вращающимися частями машины;
* Не передавать ножницы, изделие или детали при работающей машине.
1. Что нужно сделать по окончанию работы:
	* + Выключить машину;
		+ Убрать рабочее место.