РУЧКА
ЗАГОТОВКА: Бруски размером 45Х45Х360мм (строганые)
               МАТЕРИАЛ: Древесина (берёза)
               Работа выполняется на токарном станке по дереву.