Author: КГПИ

Приложение 8

В кабине технологии необходимо соблюдать правила внутреннего распорядка.
Приходить следует не менее чем за пять минут до начала занятий.
Прежде, чем приступить к выполнению работ, необходимо привести в порядок рабочую одежду и пройти инструктаж по технике .безопасности.

Правила техники безопасности для обучающихся при работе на швейной машине

Муниципальное общеобразовательное учреждение “ средняя общеобразовательная школа №9»

Чтобы работа шла продуктивно и гладко, выполняй правила внутреннего распорядка.

Г.Печора.РК
Печорский проспект д.75.

Телефон: 88214273735
Факс: 88214273735

Автор буклета:
учитель технологии :Снегирева Н.Е

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Правила техники безопасности для работ вручную
Перед работой нужно:
- привести в порядок рабочую одежду, форму.
- привести в порядок рабочее место, убрать все, что мешает работе.
- проверить исправность стула, стола, инструментов.
Во время работы:
- выполнять ручные работы сидя на стуле.
- иглы и булавки держать в определенном месте.
- при работе с иглой надевать наперсток.
- не класть ножницы в карман или на край стола
- не отвлекаться от работы постоянными разговорами и выполнять только ту работу, которую вам поручили.
После работы:
- убрать инструменты и приспособления в отведенное для них место.
- привести в порядок рабочее место, убрать мусор.

Правила техники безопасности для
работ на машинах
До работы:
- привести в порядок рабочую одежду, форму
- привести в порядок рабочее место, убедиться в его готовности к началу работы, в исправности рабочего места
- убедиться в исправности машины, проверить надежность съемной части машины
Опасными частями машины являются:
- игла, игловодитель
- нитепритягиватель
- моталка
Во время работы:
- заправку верхней и нижней нити, смену иглы производить только при выключенном электродвигателе
- не работать на машине, если шпульный колпачок не зафиксирован на своем месте
- не наклоняться низко к машине во избежание захвата волос и удара нитепритягивателем
- удалять случайно попавшие в приводной механизм нитки, кусочки ткани при выключенном электродвигателе
- не разбрасывать инструменты и приспособления
- отработанные и сломанные иглы не бросать на пол, а складывать в определенное место
- отключить машину при появлении неисправности, поставить об этом в известность мастера.
3. После работы:
- выключить, вычистить и смазать машину
- убрать инструменты и приспособления в отведенное для них место
- сообщить мастеру о неисправностях.

Правила техники безопасности
во время работы с утюгом
До работы:
- привести в порядок рабочую одежду
- проверить рабочее место, убедиться в его готовности к началу работы
- проверить отсутствие оголенных мест провода, исправность изоляции
- убедиться в исправности утюга, наличие подставки для утюга, пульверизатора, диэлектрического коврика.
Во время работы:
- не касаться руками горячей поверхности утюга
- не перегревать утюг
- не отключать утюг, дергая за шнур
- следить, чтобы провод не касался корпуса утюга
- работать только на изолирующей подставке, сухом деревянном полу или диэлектрическом коврике
- не допускать падение утюга, перекручивания шнура
- содержать в чистоте, порядке рабочее место.
После работы:
- выключить и охладить утюг за 10-15 мину;
- убрать рабочее место и сообщить мастеру о
не исправностях.