Приложение 1

Тест

1.Какие ткани можно использовать для выполнения мережки?

А) льняные

Б) шелковые

В) хлопчатобумажные

Г) шерстяные

2. Какие номера игл применяют при вышивке?

А) 1

Б) 5

 В) 2

Г) 3

3.Вышивка- это

А) повторение одинаковых элементов

Б) вид украшения швейных изделий

4. Почему в вышивке используют ткань полотняного переплетения?

5.Как выровнять край салфетки?

А) надрезать, оторвать

Б)вынимать по нитке, неровную бахрому обрезать

В) другое

Инструкционная карта 1 **«Выполнение мережки»**

 

1. Закрепить рабочую нить с изнаночной стороны ткани, отступив немного от края
2. Сделать первый стежок через край, слева направо, набирая 3-6 нитей



1. Вытяни иглу на себя и сделай горизонтальный стежок слева направо, выведи иглу на середину предполагаемого пучка нитей, захватив 1-2 нити ткани, затяни, но не туго.
2. Затем на изнанке делают диагональный переход, для того чтобы выполнить уже следующий пучок .

А) кисточка; б) столбик; в) раскол.

Рис 1

Инструкционная карта 2 **Мережка «снопик»**

Для этой мережки выдергивают нити на ширину 15 мм и более. Выполняют ее катушечными нитками № 60.



Сначала связывают в столбики по 3 - 4 нити ткани.

Узкие края мережки, где подрезаны нити ткани, обшивают гладьевым валиком.

Рабочую нитку закрепляют на середине этого края и свя­зывают двумя узлами по 3 - 4 столбика в снопики.

Сначала иглой с ниткой перештопывают столбики так, чтобы последний столбик располагался над рабочей ниткой. Нитку протягивают и укладывают петлей.

Затем иглу вводят под столбики, опуская наизнанку ниже рабочей нитки, и выводят на лицевую сторону выше ее, т.е. в петлю из рабочей нитки.

Снова укладывают нитку петлей и делают второй узел. При этом иглу вводят под снопик выше натянутой нитки и вы­водят в петлю из рабочей нитки.

Затягивают нитку и направляют ее вправо –

Каждый снопик завязывают двумя узлами, располагая их по средней линии мережки.

Инструкционная карта 3
**Выполнение мережки «раскол» на образце с обработ­кой среза швом вподгибку**

1. Подровнять долевой срез для обработки швом вподгибку. Определить ширину шва (2 см). Выдернуть 5-8 нитей ме­режки на расстоянии 4,5 см от среза (рис.4, *а).*

*2.* Заметать подгиб, как показано на рисунке 4, *б.*

3. Выполнить мережку «кисточка» с четным количеством нитей, одновременно закрепить подгиб шва (рис.4, в).

4. На другой стороне «кисточку» расколоть иглой попо­лам. Одну половину присоединить к предыдущей «кисточке», вторую половину - к следующей. Получится мережка «раскол» (рис.4).

**(рис.4).**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

 |