Кузнецкая крепость — памятник истории, военно-инженерного искусства и архитектуры федерального значения — находится в г. Новокузнецке Кемеровской области.

Строительство Кузнецкой крепости было начато в 1800 г. и завершено в 1820 г. Она входила в систему укреплений, главным предназначением которой было сдерживание агрессивных планов Цинского Китая в отношении Южной Сибири.
Основные этапы в истории Кузнецкой крепости

Первый этап (вторая половина XVII - XVIII вв.)

Формированию оборонительной системы на горе (именуемой Могильной, а с XIX в. Вознесенской), где ныне находится Кузнецкая крепость, предшествовала постройка у ее подножия Кузнецкого острога в начале XVII в. Укрепления Кузнецкого острога в XVII в. и в начале XVIII в. были деревянными или дерево-земляными. Они имели традиционное для того времени башенное начертание. Стены с башнями окружали не только сам острог, но и весь периметр г. Кузнецка. По Могильной горе в XVII в. могла проходить часть этой стены с 2-3 башнями. Здесь, судя по сведениям 1668 г., мог быть прокопан ров и насыпан вал. В 1717 г. на мысу Могильной горы была сооружена земляная цитадель.

По сведениям Г.Ф. Миллера: "Момент, когда острог по высочайшему указу царского величества был возвышен и провозглашен городом, падает на 1689 г. от Рождества Христова. Острог, однако, от этого не исчез, а и сейчас еще находится в центре города. К тому же вне его для большей защиты от вражеских нападений кыргызов или калмыков в 1717 г. на самом верху берега Томи, севернее острога, была заложена еще одна цитадель, связанная с городом посредством деревянной стены со стороны, противоположной реке. А вся окружность по обводной стене со стороны суши, построенной из положенных друг на друга бревен и вбитых между ними кольев и имеющий 8 ворот, составляет 2 версты 284 сажени".

"Цитадель, которую соорудили по структуре тамошнего гористого берега из насыпанных четырехугольником валов с бастионами на углах и с двумя воротами, над которыми стоят деревянные башни, имеет длину в 188 саженей и ширину в 38 саженей. В ней, кроме часовни, не находится больше никаких зданий. А ворота как этой цитадели, так и нижнего города защищены пушками..."

Второй этап (первая половина XIX в.)

В конце XVIII в. дерево-земляные укрепления Кузнецка, в том числе и на Могильной горе, пришли в "совершенную ветхость". Но г. Кузнецк все еще оставался важным опорным пунктом на восточном фланге грандиозной пограничной линейной системы от Каспия до Алтая. Поэтому командующий Сибирским корпусом генерал-поручик Густав Штрандман подготовил проект модернизации кузнецких укреплений, который заключался в сооружении двух земляных крепостей бастионного начертания - на Могильной горе и у ее подошвы. В апреле 1798 г. император Павел I утвердил проект Штрандмана и через год одно укрепление (так называемая "Болотная цитадель" - у подошвы горы) уже построено. На Могильной горе строительство началось только в 1800 г.

По основному периметру Кузнецкой крепости, имеющей форму вытянутого прямоугольника, укрепления должны были состоять из земляного вала с реданами, к которым с внутренней площадки насыпаны аппарели для подъема орудий. На оконечности мыса Могильной горы был запроектирован дополнительный земляной редут квадратной формы, связанный с крепостью длинным валом с реданом. На углах крепости устроены полубастионы. Полубастионы, расположенные с напольной стороны Могильной горы, были облицованы с внешней и внутренней стороны плитами песчаника. Ширина площадки для артиллерии на этих полубастионах запланирована до 20 м. В промежутке между каменными полубастионами была сооружена кирпичная трехэтажная проездная подзорная башня.

Уже в 1806 г. почти полностью была сформирована система оборонительных рвов и валов.

Из построек, существовавших ранее на территории занятой Кузнецкой крепостью, была сохранена только деревянная часовня. Постройка крепости производилась арестантами и вольнонаемными подрядчиками.

Перечень объектов Кузнецкой крепости

 (по порядку их возникновения)

Гауптвахта. Каменное одноэтажное здание гауптвахты с высокой вальмовой крышей построено до 1806 г. Сохранился чертеж 1810 г. Здание имело печное отопление. Перед домом был устроен приподнятый деревянный настил — плац-фронт, на котором стояла будка часового.

Пороховой погреб. Каменный пороховой погреб построен до 1806 г. Чертеж погреба имеем на 1810 и 1811 гг. Здание предполагалось для хранения артиллерийского пороха. Погреб был огорожен бревенчатым частоколом, несколько превышающим его высоту. В 1810 г. "дерновая" двускатная крыша перекрывается плитами серого камня, а, для стоку с крыши воды, выкладывается из кирпича карниз. Вокруг погреб обкладывается серым камнем на извести.

Солдатская казарма. 

Здание построено за период 1806-1808 гг. Площадь остекления окон в казарме значительно меньше, чем в офицерских домах. Дом имеет два входных узла со сквозными проходами.

Обер-офицерский дом. 

Это здание построено за период 1806-1808 гг. Здание имело печное отопление.

Солдатская кухня. 

Здание построено в 1807 г. Оно предназначалось для приготовления пищи и выпечки хлеба, а также могло использоваться в качестве столовой. План дома имеет 8 выходов.

Штаб-офицерский дом.

 Здание построено за период 1807-1809 гг. Здесь были устроены квартиры для старших офицеров, а одно время располагалась и канцелярия. Здание имело печное отопление. Стены дома оштукатурены.

Цейхгауз. 

Это каменное здание построено в 1808 г. и предназначалось для хранения артиллерийских орудий и материальной части. У каждого дверного проема устроены пандусы. Пол в цейхгаузе выложен каменными плитами на извести. Стены оштукатурены. Отопление не предусмотрено.

Барнаульская проездная башня. 

Каменная 3-х этажная с деревянной подзорной вышкой. Она была построена за период 1809-1810 гг. К этой башне выходила дорога на Барнаул. Нижний ярус крепостных ворот сделан из бутового камня "с выводом сводов и верхних этажей из кирпича". Кровля третьего яруса устроена в виде четырехгранного купола с подзорной башенкой на маковке. Подзорная башенка крыта четырехгранной пирамидой и имеет зарешеченные перила.

Полубастионы с каменной облицовкой. По обе стороны от Барнаульской башни, вплотную к ней, были сооружены два земляных полубастиона, облицованные бутовым камнем — Томский и Кузнецкий. С внутренней стороны крепости на полубастионы ведут облицованные камнем аппарели.

Бутовый камень для облицовки крепостных укреплений добывался в каменоломне устроенной на обнажении скального основания Вознесенской горы, в 150 м к Северо Востоку от Кузнецкого полубастиона.

Большая протяженность валов с северо-западной и юго-восточной сторон крепости предполагала наличие здесь дополнительных проходов. Для этого в средней части северного и южного вала в 1809 г. строятся две сортии. Южная сортия располагается в куртине между первым и вторым реданами, а северная – между четвертым и пятым. Перед сортиями проходил ров, и поэтому сортии снабжались деревянными мостами.

Южная сортия представляла собой прямоугольный объем с двускатной кровлей. Ее ворота были двустворчатые с полуциркульным завершением.

Северная сортия имела больший, чем южная, объем, так как высота вала с северо-востока была значительно больше. Ворота северной сортии также были двустворчатыми и имели полуциркульное завершение. Высота же ворот была меньше ворот южной сортии. Для устройства моста через ров, напротив северной сортии, за рвом, устроена площадка из бутового камня на извести.

Штаб и обер-офицерский дом в одной связи с солдатской казармой. Это здание было выстроено в период 1810-1813 г. оно примыкало к Кузнецкому полубастиону и имело цоколь из бутового камня. Внешняя сторона каменного цоколя значительно выше внутренней из-за выхода внешней стены здания на резко падающий склон горы. Входные узлы обращены во внутрь крепости и выделены небольшими резалитами. По проекту, между двумя зданиями предполагалось разместить сортию, но этого сделано не было. О размещении здесь двух зданий в одной связи можно судить только по планировочному решению. В здании было печное отопление. Крыша крыта железом.

Деревянный покой для хранения огнегасительных машин. Здание было сооружено в 1818 г. на каменном фундаменте с кирпичным цоколем. Пол был выложен бутовым камнем. Здание использовалось для жилья пожарной команды и имело крыльцо с навесом для хранения огнегасительных машин. Дом имел печное отопление.

Строительство Кузнецкой крепости было завершено в 1820 г. Общая площадь крепости составила 2,5 га. Кузнецкая крепость венчала целый этап в развитии сибирской фортификации.  

Третий этап (вторая половина XIX в. - начало XX в.)

Стратегически, к моменту окончания строительства, крепость оказалась не нужной. С конца 1830-х гг. начинается последовательный вывод военных подразделений с территории Кузнецкой крепости. В 1846 г. ее окончательно сняли с баланса Военного Министерства и передали Алтайскому горному ведомству. В крепости предполагалось сохранить с этого года только городскую тюрьму и лазарет. В 1850 г. все военные чины с крепости "выведены на квартиры". В 1857 г. все здания крепости переданы в гражданское ведомство с уплатой Кабинету Его Величества 435 рублей серебром.

В крепости несколько раз производились перестройки внутренних зданий, часть из них была продана на слом. В 1860-х гг. в одном из переделанных зданий крепости проживали холостые нижние чины Кузнецкой инвалидной команды.

С середины 1860-х годов все крепостные строения (кроме тюремного острога и госпиталя) перепроданы “в частные руки на слом купцу Ивановскому”. В 1870 г., на основе перестроенных развалин каменной казармы, на крепости была организована Кузнецкая тюрьма Томской губернии для уголовных преступников. Она получила название Кузнецкий тюремный замок.

На территории крепости продолжал эксплуатироваться по прежнему назначению пороховой погреб. Северная сортия была замурована со сторона ручья и использовалась под склад.

В 1872 г., в нарушение строительного устава 1868 г., запрещающего перестройку ворот старинных крепостей, начался слом и перестройка проездной подзорной башни Кузнецкой крепости для сооружения на основании ее нижнего этажа надвратной церкви для нужд тюрьмы. В 1876 г. построенная церковь была освящена во имя Св. Ильи Пророка. В 1877 г. была разобрана обветшавшая Вознесенская часовня и, в том же году, рядом отстроена новая одноэтажная деревянная часовня на бутовом фундаменте, также освященная в день Вознесения.

Устройство тюрьмы и постройка надвратной церкви косвенно способствовали предотвращению окончательного разрушения остатков Кузнецкой крепости — ее валов, сортий и каменных полубастионов.

Четвертый этап (вторая четверть XX в.)

Кузнецкий тюремный замок функционировал до 1919 г., когда во время захвата г. Кузнецка партизанами тюремные строения были сожжены. Чугунные пушки, оставленные на каменных бастионах Кузнецкой крепости, к 1927 г. были с них сброшены. В 1919 г. 2 из крепостных пушек вывезли алтайские партизаны для использования при штурме с. Тогул. Одна из них установлена у памятника партизанам в этом селе. В настоящее время 4 из бывших крепостных пушек стоят возле краеведческого музея г. Новокузнецка, две — возле музея в г. Кемерово и одна пушка в в Новосибирском краеведческом музее.

В 1920-е гг. была разрушена Вознесенская часовня, крест из которой до 1934 г. хранился в Спасо-Преображенском соборе (в настоящее время от него уцелел лишь фрагмент с мемориальной надписью, который находится в Новокузнецком краеведческом музее). В 1935 г. сгорели и остатки надвратного Ильинского храма. Практика систематической разборки каменных зданий крепости для нужд местного строительства начатая в XIX в. продолжалась до конца 1940-х гг.

Пятый этап (вторая половина XX в.)
С 1950-х гг. на территории Кузнецкой крепости начинают проводить ряд мероприятий, целью которых было предотвратить окончательное разрушение этого памятника. Здесь, на части фундамента солдатской казармы (той, которая использовалась под тюрьму), был построен жилой одноэтажный дом, где поселился сторож.

Статус памятника республиканского значения был присвоен Кузнецкой крепости решением Совета Министров РСФСР от 30 июня 1960 г. за № 1327. К сожалению, Кузнецкая крепость в этом постановлении была неверно атрибутирована как памятник архитектуры XVII в. После этого было создано несколько проектов реставрации крепостных руин.

В конце 1970-х гг., после археологических раскопок в 1973 г., была восстановлена гауптвахта. Ее прежний фундамент был убран и заменен бетонным подвальным помещением. В здание гауптвахты был переселен сторож, а ветхую сторожку, устроенную на фундаменте казармы, разрушили. В то же время была сделана и неудачная попытка восстановить утраченные части облицованных камнем полубастионов.

Шестой этап (конец XX - начало XXI вв.)
Решением Исполкома Новокузнецкого горсовета от 28 ноября 1991 г., за №597 был открыт Историко-архитектурный музей "Кузнецкая крепость" с планом последующего его размещения на территории Кузнецкой крепости. Таким образом, одной из задач, поставленной перед новым музеем, стала реставрация памятника истории и архитектуры республиканского значения. К сожалению, на крепости вскоре сгорела гауптвахта.

С 1991 г. на территории Кузнецкой крепости начали регулярно проводиться археологические зондажи и раскопки отдельных объектов для подготовки их реставрации. На основе этой работы в 1998 г. было проведено крупномасштабное компенсационное строительство на Барнаульской башне и примыкающих к ней полубастионах. По новому проекту, на прежнем месте исследованных археологами руин, была построена солдатская казарма. Было проведено благоустройство: вымощены плитами дорожки, устроены газоны и пр.

В 2008 г. воссоздано здание обер-офицерского дома, южная и северная сортии. Расчищен фундамент штаб-офицерского дома.



В настоящее время в состав музеефицированной Кузнецкой крепости входит более десятка архитектурных и военно-фортификационных объектов разной степени сохранности.

Работы по реставрации и восстановлению памятника истории и архитектуры продолжаются. 

Но музей открыт для всех желающих его посетить. В настоящее время он является очень популярным местом экскурсий и отдыха в городе Новокузнецке, а также проведения культурно-массовых мероприятий: День города, Джазовые фестивали, и одним из обязательных мест, которые посещают молодожены.
