***Приложение 2***

**Вопросы к викторине*:***

*А.мини-группа*

1.В начале и конце машинной строчки всегда ставят закрепку

2.Копировальные стежки выполняются нитками в цвет ткани.

3.Ширина шва зависит от назначения шва и вида ткани.

4.Нити, идущие вдоль ткани называются уточными нитями.

5.При построении основы чертежа всегда дают прибавки на свободу облегания

*Б.мини-группа*

1.При работе на швейной машине свет должен падать с левой стороны.

2.Изделия утюжат по направлению долевой нити, начиная с мелких

3.Смёточные стежки - это стежки постоянного назначения.

4.Ширина шва обтачивания пояса 10мм

5.Мерки снимают с правой сторроны фигуры

*В. мини –группа*

1.Нить основы обозначается на чертеже двумя стрелками

2.Мерка Сб определяет ширину изделия в нижней части

3.Для обработки пояса используют обтачной шов

4.Строчка застрачивания боковых срезов проходит на 1-2 мм от края

5.Перед раскроем проводить декатировку ткани не нужно.