| # Оптические устройства для ведения прицельного огня в ночное время При прицеливании с помощью механического прицела наводчик совмещает три точки, находящиеся на разных расстояниях от глаза: прорезь прицела (диоптр), мушку и точку прицеливания. Как известно, глаз человека способен одновременно хорошо видеть лишь предметы, находящиеся на одном расстоянии. При этом более близкие и более удаленные предметы видны неясно, расплывчато. Это свойство глаза не позволяет видеть одновременно одинаково отчетливо прорезь прицела, мушку и цель. Поэтому при визировании невооруженным глазом трудно осуществить точную наводку. Отклонения пуль из-за неточности наводки могут достигать значительной величины. Вторым недостатком механических прицелов является то, что они не могут быть использованы при стрельбе на большие дальности. Такое ограничение связано со свойством человеческого глаза, который способен видеть предметы лишь в том случае, если угол зрения не меньше некоторой величины. Чем дальше цель, тем меньше угол зрения, под которым она видна. Малые цели при больших расстояниях не видны невооруженным глазом. Ориентировочно считают, что механическими прицелами можно пользоваться, если дальность до цели не превосходит 2-3 км. В плохих условиях видимости и при малых размерах цели эта дальность уменьшается во много раз.