Author: Руслан

Сравнивая разные модели лазерных мышей можно сделать следующие выводы:
- В лазерных мышках используются лазерные диоды инфракрасного диапазона с длиной волны от 770 до 865 нм;
- Мощность применяемого лазерного диода составляет 716 мВт;
- Чем больше длина волны лазера, тем больше разрешающая способность мыши;
- Разрешение мыши изменяется от 800 до 5600 dpi.
Разрешение мыши измеряется в dpi и показывает, сколько отсчетов (импульсов, на которые разбивается пройденное расстояние) совершает мышь при прохождении одного дюйма.
Чем больше, тем лучше, так как большее разрешение позволяет более точно позиционировать курсор, а движение курсора становится более плавным.

Ссылки на интернет – источники:
http://offline.computerra.ru/2008/723/351210/
http://www.komport.com.ua/pages/3d-pechat/
http://www.nestor.minsk.by/kg/2004/39/kg43907.html

Название учебного учреждения:

Филиал ОГБОУ СПО
«Иркутский техникум архитектуры и строительства»

Лазерная компьютерная
мышка

Как увеличить скорость подачи данных на участке сканирования поверхности?

г. Шелехов , 2013 год

Пути решения:
Использовать полупроводниковый лазер, работающий в инфракрасном диапазоне с длиной волны 832-852 нм
История создания лазерной мыши
Компьютерная периферия всё больше усложняется - новые технологии внедряются даже в привычных устройствах ввода информации. Сегодня активно используются мышки с системой "лазерного наведения". Первую лазерную мышку выпустила компания Logitech в 2004 году - это легендарная MX1000 Laser Cordless

Принцип работы:

Конструкция мышки представляет собой маленькую камеру, которая делает до тысячи снимков в секунду.
При перемещении мыши камера фотографирует рабочую поверхность, освещая ее. Процессор обрабатывает эти «снимки» и отправляет сигнал в компьютер – курсор перемещается.
Назначение лазера: лазерный луч узконаправлен и когерентен падает на линзу и фокусируется в точку, затем отражается от рабочей поверхности (рис.1).
Отражённый луч, проходя через линзу, попадает на сенсор.

- снимки поверхности становятся более детальными и контрастными;
- работают на блестящих и однородных по цвету покрытиях;
- точнее отслеживают перемещения;
- низкое энергопотребление.

Преимущества применения лазера: мышке: