Author: user

Известия за последние 10 мин

Конденсатор представляет собой два проводника, разделённые слоем диэлектрика, толщина которого мала по сравнению с размерами проводников. Слово «конденсатор» в переводе на русский язык означает «сгуститель». В данном случае – «сгуститель электрического заряда».
Виды конденсаторов:
БУМАЖНЫЙ КОНДЕНСАТОР,
ПЛЕНОЧНЫЙ КОНДЕНСАТОР,
СЛЮДЯНОЙ фФОНДЕНСАТОР
Основные законы:
Закон Ома для полной и участка цепи, закон Джоуля Ленца
I= V/R I=E/R+r
Q=I*IRt

Притягиваем все невозможное

Девиз « Всегда на высоте»

Генераторы
Электрический ток вырабатывается в генераторах - устройствах, преобразующих энергию того или иного вида в электрическую энергию. К генераторам относятся гальванические элементы, электростатические машины, термобатареи, солнечные батареи и т.п. Область применения каждого из перечисленных видов генераторов электроэнергии определяется их характеристиками. Так, электростатические машины создают высокую разность потенциалов, но не способны создать в цепи сколько-нибудь значительную силу тока. Гальванические элементы могут дать большой ток, но продолжительность их действия невелика. энергию столь же непрерывно и экономично.
Некоторые применения постоянного тока
ЭЛЕКТРОМЕГАФОН, портативное устройство для усиления звука человеческого голоса, содержащее микрофон, усилитель звуковой частоты, рупорный громкоговоритель и источник электропитания.
ЭЛЕКТРОМЕТРИЧЕСКАЯ ЛАМПА, электронная лампа для усиления и измерения очень малых постоянных токов.
ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ, автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями, которые питаются от аккумуляторных батарей. Основные достоинства — бездымность, бесшумность, простота управления; основные недостатки — малый запас хода, большая масса. Выпускаются серийно в США, Великобритании, России и других странах. Перспективны для городского транспорта.
ЭЛЕКТРОМОТЫГА, сельскохозяйственное орудие для обработки междурядий в теплицах, парниках, на приусадебных участках; используется также для сплошной обработки почвы на глубину до 10 см. Основной рабочий орган — ротор со сменными ножами, приводимый в действие от электродвигателя.

Доставка информации быстро и надежно

Создатели: Шишкин И., Русинович Л., Жариков В., Зюба Д.

Редакция газеты не несет ответственности за данные опубликованные в ней.