***Приложение 5***

**Технологическая карта**

**(в качестве примера)**

**«Изготовление \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | **Последовательность выполнения операций** | **Графическое изображение** | **Инструменты и приспособления** |
| 1 | Выбрать заготовку из доски или фанеры и разметить контур изделия по шаблону |  | Шаблон, карандаш |
| 2 | Выпилить контур изделия |  | Ножовка, столярный верстак |
| 3 | Изготовить ручки: взять рейки, измерить длину, выпилить |  | Ножовка, столярный верстак, карандаш |
| 4. | Зачистить изделие, округлить острые кромки и углы |  | Верстак, рубанок, напильник, шлифовальная колодка |
| 5. | Соединить детали мелкими гвоздями, проверить качество |  | Гвозди , молоток |