Приложение 6

ОПИСАНИЕ ОРИГИНАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ

1. Неполное прилегание сердечника магнитной системы пускателя.

Способы устранения: Разобрать магнитный пускатель и почистить подвижный и неподвижный сердечник магнитной системы.

2. Лопнуло бронзовое колечко на неподвижной части магнитной системы.

Способы устранения: Разобрать магнитный пускатель и заменить неподвижную часть магнитной системы.

Любая из причин приведет к сгоранию катушки магнитного пускателя.