№221-775-301 Палкина Г.В.

6 класс. 1 четверть. ОБТАЧКИ.

***Инструкция:*** Обведите кружком букву, соответствующую правильному ответу в следующих вопросах или впишите ответ:

1. На каком станке изготавливают ткань?

А. на токарном,

Б. на ткацком,

В. на столярном.

2. Сколько кромок может иметь лоскут ткани?

А. 2,

Б. 3,

В. 1.

3. В каком направлении ткань меньше растягивается?

А. вдоль долевых нитей (нитей основы),

Б. вдоль поперечных нитей (нитей утка),

В. в косом направлении.

4 . В каком направлении ткань растягивается сильно?

А. вдоль долевых нитей (нитей основы),

Б. вдоль поперечных нитей (нитей утка),

В. в косом направлении.

5. В каком направлении ткань даёт усадку?

А. вдоль долевых нитей (нитей основы),

Б. вдоль поперечных нитей (нитей утка),

В. в косом направлении.

6. Что нужно сделать, чтобы ткань дала усадку до раскроя?

А. измерить её,

Б. смочить, высушить и отутюжить или проутюжить через влажную ткань,

В. свернуть в рулон.

7. Какой срез ткани легче всего обрабатывать?

А. поперечный;

Б. долевой;

В.косой.

8. Что такое ОБТАЧКА?......................................................................

9. Чему должна быть равна длина ОБТАЧКИ?

А.длине изделия,;

Б. длине обрабатываемого среза,

В. Ширине изделия.

10.Какой может быть ширина ОБТАЧКИ?

А. от 2 до 5см,

Б. от 2 до 5 мм,

В. от 2 до 10 см.

11. В каком направлении раскраивают долевые обтачки?................

12. В каком направлении раскраивают поперечные обтачки?..........

13. В каком направлении раскраивают косые обтачки?....................

14. Какими обтачками обрабатывают ПРЯМЫЕ СРЕЗЫ?

А. косыми и поперечными,

Б. поперечными и долевыми,

В. долевыми и косыми.

15. Какими обтачками обрабатывают ЗАКРУГЛЁННЫЕ СРЕЗЫ?

А. косыми,

Б. поперечными и долевыми,

В. долевыми.