Author: Алексей

Как распространяется радиосигнал?

Микрофон преобразовывает звуковые волны в электромагнитные сигналы
Радиопередатчик превращает электрические сигналы в радиоволны
Антенна направляет радиоволны в
Атмосфере
Радиоантенна принимает радиосигналы, преобразовывает их в электрические сигналы
Динамик в радиоприёмнике превращает электрические сигналы в звуковые волны, которые мы
слышим

Список используемой литературы
Энциклопедический словарь юного техника / Сост. Б. В. Зубков, С. В. Чумаков.—2-е изд., испр. и доп.— М.: Педагогика, 1987. 464 с.: ил.
Энциклопедия для детей—техника / Глав ред. М. Д. Аксёнова.—М.: Аванта +, 2000.—688 с.: ил.
Интернет.

Авторы учащиеся 11Б класса
Колесников Алексей
Желтоногов Иван
Горностаева Алёна
Карпова Анна

Муниципальное общеобразовательное
учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №15”

г. Ангарск 2004

С чего всё началось?

В 1888г. немецкий физик Генрих Рудольф Герц экспериментально доказал существование электромагнитных волн. В опытах он использовал источник электромагнитного излучения ( вибратор ) и удалённый от него приёмный элемент ( резонатор ), реагирующий на это излучение.
Французский изобретатель Э. Бранли повторил в 1890г. эксперименты Герца, применив более надёжный элемент для обнаружения электромагнитных волн – радиокондуктор.
Английский учёный О. Лодж усовершенствовал приёмный элемент и назвал его когерером. Он представлял собой стеклянную трубку, наполненную железными опилками.
Следующий шаг был сделан рус- ским учёным и изобретателем Александром Степановичем Попо- вым. Его прибор имел кроме коге- рера электрический звонок с моло- точком, который встряхивал трубку. Это давало возможность принимать радиосигналы, несущие информацию, - азбуку Морзе. По сути, с приёмника Попова началась эра создания средств радиотехники, пригодных для практических целей.

А.С.Попов

Радиоприёмник Попова.

Радиолокация

Радио – это не только радиотелефонная и радиотелеграфная связь, радиовещание и телевидение, но и радиолокация, и радиоастрономия, радиоуправление и многие другие области техники, которые возникли и успешно развиваются благодаря выдающемуся изобретению А. С. Попова.
Радиолокация – метод обнаружения и определения местонахождения объектов посредством радиоволн. Эти волны излучаются радиолокационной станцией, отражаются от объекта и возвращаются на станцию, которая анализирует их, чтобы точно определить место, где находится объект.
Сигнал радиоволны – электрические колебания сверхвысокой частоты, распространяемой в виде электромагнитных волн.
Точность измерения зависит от:
Формы зондирующего сигнала
Энергии отражённого сигнала
Вида сигнала
Длительности во времени сигнала

Применение

Сельское и лесное хозяйство: определение вида почв, температуры, обнаружение пожаров.
Геофизика и география: структура землепользования, распределение транспорта, поиски минеральных местонахождений.
Гидрология: исследование загрязнений поверхностей воды.
Океанография: определение рельефа поверхностей дна морей и океанов.
Военное дело и космические исследования: обеспечение полётов, обнаружение военных целей.

АНТЕННА системы дальней космической связи
(Голдстоун, шт. Калифорния).