Author: *

Напоследок

МОУ СОШ №71
Масалыгина И.А.

Цифровые лаборатории существенно расширяют список возможных экспериментов и изменяют их качество. Теперь в условиях школьной лаборатории можно измерять характеристики звука, магнитного поля, дыхания, кислотности, частоты сердечных сокращений. Компактное оборудование можно взять в поход или при выезде на природу.

Физика

МОУ СОШ №71
Масалыгина И.А.

Адрес Красноярский край Адрес, Емельяновский район Адрес, п. Кедровый Адрес, Багирова,18

Телефон: (839195)28909 Факс: Эл. почта: aleksam@krasmail.ru

Не бояться видеть очевидное!

«+» и «-»
Цифровой лаборатории
«Архимед» с точки зрения физика

Тел.: (555)555-5555

Первое знакомство очаровало

Цифровая лаборатория по физике позволяет выполнить разнообразные лабораторные работы, в том числе -посвященные изучению движения по наклонной плоскости; простых колебательных движений; вольтамперных характеристик проволочного сопротивления, лампы накаливания и диода; магнитных полей; скорости звука; дифракции и интерференции света.
С этой целью в состав лаборатории по физике включены датчики напряжения, тока, освещенности, давления, силы, магнитного поля, расстояния, температуры, микрофонный и другие

Лабораторный практикум

Достоинств не счесть
Цифровая лаборатория позволяет уменьшить время, затрачиваемое учителем и учащимся на организацию и проведение фронтального и демонстрационного эксперимента, и повысить степень наглядности эксперимента и его результатов. Лаборатория позволяет проводить также измерения в природных, полевых условиях.
В датчиках силы тока, напряжения, датчике освещенности и датчике давления недостатков не обнаружено!
Недостатком считаю...
Звуковой датчик (Микрофон) DT008 .Когда звуковые волны изменяют параметры конденсатора, выходное напряжение, измеряемое на сопротивлении, изменяется в пределах 0-5В.
Датчик силы DT120 без какого-либо воздействия на датчик, его показания равны примерно 0,5Н.
Датчик расстояния DT020-1 наиболее громоздкий, тяжелый и неповоротливый из всех датчиков цифровой лаборатории. Потребляет много энергии.
Датчик температуры DT029 необходимо целиком помещать в вещество, температуру которого мы хотим измерить

Датчик напряжения и силы тока

Датчик звука

Датчик силы

Датчик расстояния

Датчик температуры

МОУ СОШ №71
Масалыгина И.А.

Адрес Красноярский край Адрес, Емельяновский район Адрес, п. Кедровый Адрес, Багирова,18

Телефон: (839195)28909 Факс: Эл. почта: aleksam@krasmail.ru