Таблица №1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Букв.  обознач. | Название линий | Расчетная формула | Построение |
| 1 | АТ ↓ | Линия талии | ДСТ | 26 |
| 2 | ТН ↓ | Длина юбки | Д юбки | 24 |
| 3 | АР  → | Ширина ростка и горловины | ПОГ/8+1,5 | 5 |
| 4 | Аа ↓ | Глубина ростка | П/в | 5 |
| 5 | РС  →  СС1 ↓ | Ширина плеча | Шп  10 | 7  10 |
| 6 | СС2 ↓ | Скос плеча | П/в | 2 |
| 7 | (**∙**) РС2 | Соединить |  | на чертеже |
| 8 | С1С3  ← | Линия подреза | П/в | 1 |
| 9 | (**∙**) С3С | Соединить |  | на чертеже |
| 10 | СС4 ↑ | По желанию |  | 6-10 |
| 11 | С4С5  → | Ширина крылышка | По желанию | 9-11 |
| 12 | ТТ1  → | Неотрезная часть сарафана по линии талии |  | 8 |
| 13 | С5Т1 | Соединить плавной линией |  |  |
| 14 | (**∙**) Р,Т  Аа1 | Соединить (вырез горловины по желанию) |  | 7 |
| 15 | Тт ↑ | Вспомогательные точки для оформления низа сарафана | п/в | 8 |
| 16 | (**∙**) т → | С линией С5Т1 поставить (**∙**) Т2 |  | на чертеже |
| 17 | Т2Н1= ТН → | Длина юбки | Дю | 24 |
| 18 | Т1Т2/2=(**∙**) Т3  Т3Н2 | Построение  Длина юбки |  | 24 |
| 19 | (**∙**) Н1, Н2, Н. | Оформление низа юбки | Соединить плавной линией | на чертеже |
| 20 | Т3С6 ← | Оформление крылышка |  | 1,5 |
| 21 | (**∙**) Т1, С6, Т2 | Соединить плавной линией |  | на чертеже |
| 22 | (**∙**) Р, С2, С3, С4, С5, Т2, Т1, Н1, Н3, Н, Т, А | Обвести контуры сарафана |  | на чертеже |