***Приложение 3***

***Алгоритм моделирования рукавов различной формы.***

1. Изучить эскиз модели.
2. Нанести вспомогательные линии (линии середины, локтя, высоты оката).
3. Определить: на каких участках надо сделать изменения чертежа, чтобы получить модель, соответствующую эскизу.
4. Выполнить модельные изменения.