|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  № п/п | **Прием**  Приемы выполнения  **выполнения ы выполнения** | оценки **Оценка** | | | |
| **5** | **4** | **3** | **2** |
| 1. | **Намелка ширины шва и уравнивание срезов** | **Меловая линия 1 мм** | **Меловая линия до 2 мм** | **Меловая линия до 3 мм** | **Меловая линия свыше**  **3 мм** |
| 2. | **Отклонения при сметывание длины стежка и ровноты строчки** | **До 1 мм** | **До 2 мм** | **До 3 мм** | **свыше**  **3 мм** |
| 3. | **Регулирование длины стежков. Качество строчки и закрепки** | **3-4ст/см Строчка не петляет, закрепка чистая** | **3ст/см Строчка не петляет, не имеет разрывов, закрепка имеет недостатки** | **Строчка не петляет,**  **имеет разрывы** | **менее 2ст/см Строчка петляет**  **и закрепка грязная** |
| **4.** | **Отклонения при стачивание и расстрачивание длины стежка и ровноты строчки** | **До 1 мм** | **До 2 мм** | **До 3 мм** |  |

**Приложение 7**

**Критерии качества выполнения стачного шва**

**Критерии качества выполнения настрочного шва**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Приемы**  Приемы выполнения  **выполнения** | оценки **Оценка** | | | |
| **5** | **4** | **3** | **2** |
| 1. | **Намелка ширины шва и уравнивание срезов** | **Меловая линия 1 мм** | **Меловая линия до 2 мм** | **Меловая линия до 3 мм** | **Меловая линия свыше**  **3 мм** |
| 2. | **Отклонения при сметывание длины стежка и ровноты строчки** | **До 1 мм** | **До 2 мм** | **До 3 мм** | **свыше**  **3 мм** |
| 3. | **Регулирование длины стежков. Качество строчки и закрепки** | **3-4ст/см Строчка не петляет, закрепка чистая** | **3ст/см Строчка не петляет, не имеет разрывов, закрепка имеет недостатки** | **Строчка не петляет,**  **имеет разрывы** | **менее 2ст/см Строчка петляет**  **и закрепка грязная** |
| **4.** | **Отклонения при стачивание и настрачивание длины стежка и ровноты строчки** | **До 1 мм** | **До 2 мм** | **До 3 мм** | **свыше**  **3 мм** |

**Критерии качества выполнения стачного шва**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  № п/п  **222п** | Приемы выполнения  **Приемы выполнения** | оценки **Оценка** | | | |
| **5** | **4** | **3** | **2** |
| 1. | **Намелка ширины шва и уравнивание срезов** | **Меловая линия 1 мм** | **Меловая линия до 2 мм** | **Меловая линия до 3 мм** | **Меловая линия свыше**  **3 мм** |
| 2. | **Отклонения при сметывание длины стежка и ровноты строчки** | **До 1 мм** | **До 2 мм** | **До 3 мм** | **свыше**  **3 мм** |
| 3. | **Регулирование длины стежков. Качество строчки и закрепки** | **3-4ст/см Строчка не петляет, закрепка чистая** | **3ст/см Строчка не петляет, не имеет разрывов, закрепка имеет недостатки** | **Строчка не петляет,**  **имеет разрывы** | **менее 2ст/см Строчка петляет**  **и закрепка грязная** |
| **4.** | **Отклонения при стачивание длины стежка и ровноты строчки** | **До 1 мм** | **До 2 мм** | **До 3 мм** | **свыше**  **3 мм** |