**Приложение 6**

**Пример защиты проекта**

1. **Обоснование возникшей проблемы**

У меня возникла проблема: в школе на уроках технологии мне предстоит сшить фартук, а я не знаю с чего начать. Нужно не волноваться, сесть за стол, взять карандаш и тетрадь и нарисовать несколько моделей фартука. А так же воспользоваться предложенными вариантами моделей фартуков учителем технологии. Затем выбрать из них одну, которая больше всех мне понравится.

**Фото 1**

Фартук из льняной ткани с печатным рисунком, овальной формы с мягкими складками от верхнего среза, накладными карманами и оборками из кружев. В качестве отделки на накладных карманах - вышивка гладью. Модель рекомендуется для приёма гостей и подачи к столу.

**Фото 2; фото 3; фото 4**

Модель из хлопчато-бумажной ткани с цельнокроеным нагрудником, закруглённой формы по линии низа. В качестве отделки на нагруднике предлагается аппликация в виде цветка, а по нижней и боковых срезах фартука оборка в виде мягких складочек. Модель рекомендуется для практических занятий на уроках технологии.

**Фото 5**

Фартук из хлопчато-бумажной гладкокрашеной ткани, овальной формы и накладным карманом в фигурном подрезе по линии низа. В качестве отделки предлагается обработка фартука бейкой другого цвета, отличного от фартука. Модель рекомендуется для работ по дому.

1. **Выбор модели. Описание внешнего вида модели.**

Из нарисованных мной моделей фартуков (или предложенных моделей учителем технологии), я выбрала модель №… . Этот фартук имеет вместительные карманы, в нём будет удобно работать на практических занятиях по технологии. Для изготовления фартука потребуется минимальное количество ткани.

1. **Выбор материала.**

Для изготовления фартука я выбрала хлопчатобумажную ткань – ситец: в качестве основной – с печатным рисунком, в качестве отделочной – гладкокрашеную.

1. **Выбор оборудования, инструментов и приспособлений.**
* Швейная машинка
* Утюжильная доска, утюг.
* Нитки х/б №50, №60
* Ручная игла, булавки, ножницы, (напёрсток)
* Сантиметровая лента, линейка, мелок
* Учебник, рабочая тетрадь
* Бумага для построения выкроек
1. **Организация рабочего места**

Рабочим местом для выполнения работ является стол-парта. Перечислить, что должно находиться на столе в данный момент, для данного урока технологии.

1. **Выполнение технологических операций (Конструирование и моделирование)**

Раскрой фартука выполнен с учётом лицевой и изнаночной сторон ткани, направления долевой нити, припусков на швы и экономического расположения деталей кроя на ткани.

Технологическая последовательность:

1. Подготовить детали кроя к смётыванию.
2. Обработать карман (соединить детали кармана стачным швом вразутюжку, обработать верхнюю, нижнюю и боковые стороны кармана швом вподгибку с закрытым срезом).
3. Настрочить карман на нижнюю часть фартука (накладным швом с закрытым срезом).
4. Обработать нижние и боковые срезы фартука (швом вподгибку с закрытым срезом).
5. Обработать верхний срез нижней части фартука (мягкие складки).
6. Обработать бретели.
7. Обработать нагрудник.
8. Обработать концы пояса.
9. Соединить нагрудник с поясом.
10. Соединить нагрудник с нижней частью фартука.
11. **Соблюдение условий техники безопасности.**

**Приложение 4; Приложение 5.**

1. **Защита проекта. Оценка проделанной работы.**