*Приложение 1.*

***Карта пооперационного контроля «Окончательная отделка фартука»***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Проверяемые параметры*** | ***Количество баллов*** |
| Товарный вид изделия | 1 |
| Левая и правая стороны фартука | |
| Окончательная влажно-тепловая обработка | 0,5 |
| Симметричность, одинаковая длина | 0,5 |
| Обрезание концов ниток строчек постоянного назначения | 0,5 |
| Качество строчек (ровность строчек, наличие закрепки) | 1 |
| Отсутствие строчек временного назначения | 0,25 |
| Левая и правая части пояса | |
| Симметричность, одинаковая длина | 0,5 |
| Симметричность, одинаковая ширина | 0,5 |
| Отсутствие строчек временного назначения | 0,25 |
| Сумма баллов (максимальное количество 5 баллов) | Итого: 5 баллов |