Приложение 4

Правила техники безопасности при работе с иглой и ножницами

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Храните иголку в игольнице.
2. Не оставляйте иголку на рабочем мечте без нитки.
3. Передавайте иголку в игольнице с ниткой.
4. Не берите иглу в рот.
5. Не вкалывайте в одежду.
6. До и после работы проверяйте количество игл.
7. Храните игольницу с иглой всегда в одном месте.
8. Не отвлекайтесь во время работы с иглой.
 | 1.Работать хорошо отрегулированными и заточенными ножницами2. ножницы должны иметь тупые, округлённые концы.3.Ножницы кладите концами у себе.4.Следите за движением лезвий во время резания.5.Не оставляйте ножницы раскрытыми.6. Передавайте ножницы кольцами вперёд.7.Не машите ножницами, не подносите к лицу.8.После окончания работы кладите ножницы в футляр |

По окончании работы необходимо убрать свое рабочее место.