| Капица пошел по другому пути. Он решил использовать соленоид— катушку без сердечника. Но, чтобы создать сильное поле внутри соленоида, по нему надо пропустить большой ток, что приводит к нагреву обмотки и ее сгоранию. Конечно, обмот¬ку можно охлаждать, например, жидким воздухом (t=-190°С), как предложил Ж. Перрен. Но, по расчетам, для получения поля в 100-103 Э на охлаждение соленоида потребовалось бы 90 т жидкого воздуха в час. Это технически было неосуществимо. Петр Леонидович выдвигает совершенно новую, оригиналь¬ную идею — отказаться от магнитных полей, существующих дли¬тельное время, а использовать импульсные (кратковременные) поля огромной силы. Первый соленоид Капицы выдерживал мощность в несколько десятков тысяч киловатт в течение сотой доли секунды, нагреваясь при этом до 100 °С. В качестве источника тока использовался аккумулятор небольшой емкости. При корот¬ком замыкании сила тока в катушке достигала 7 -103 А, что да¬вало возможность получить поле в 100-103 Э. В дальнейшем вместо аккумулятора стал использоваться мощный генератор, построенный по проекту Капицы и М. Костенко2 английский фирмой Метрополитен- Виккерс. Ротор генератора имел массу 2,5 т и мог вращаться со скоростью 1500 об/мин. Генератор ус¬пешно выдержал испытания и превзошел расчетные данные. Те¬перь встала задача — создать автоматический замыкатель и размыкатель. «Эта часть оказалась очень трудной, и я сплошь проработал над ней три месяца. Она делается аэроплановой фабрикой, так как по конструкции очень похожа на клеточный распределительный механизм быстроходного аэропланового двигателя»,— писал Капица в июле 1925 г. М. Костенко. С помощью этой установки П. Л. Капица получил поля напря¬женностью в 300 • 103 Э, а при продолжении этих опытов в Моск¬ве — 500 • 103 Э, т. е. в 10 раз больше рекорда, полученного с помощью электромагнитов. Кроме того, использование кратко¬временных полей хотя и потребовало более быстродействующей аппаратуры, позволяло избавиться от влияния ряда мешающих явлений. Сейчас этот метод является основным в области физики элементарных частиц, время жизни многих из которых не превышает 10-6 с. Следует отметить, что П. Капица в 1925 г. положил начало технической революции в области физики. И установка Капицы, и принцип ее действия производили сильное впечатление па уче-ных Кембриджа и его гостей. Вот как об этом писал Н. Винер: «В Кембридже все же была одна дорогостоящая лаборатория, оборудованная по последнему слову техники. Я имею в виду ла-бораторию русского физика Капицы... Капица был пионером в создании лабораторий-заводов с мощным оборудованием». Научившись получать сильные магнитные поля, Капица приступил к исследованию в них свойств металлов. Вскоре им было открыто явление линейного возрастания сопротивления металлов с ростом напряженности поля (линейный закон Капицы). Теоретически закон был объяснен лишь в 60-е годы. Далее