Занятия 4-5. Установка ОС Windows (на примере ОС Windows XP) (4 часа)
Для установки (инсталляции) ОС нужен дистрибутив ОС (набор программ для установки). Он может находиться либо на компакт-диске, либо на жестком диске, либо на сетевом диске (такой тип инсталляции используется в основном администраторами корпоративных сетей). Также желательно иметь свежие пакеты обновлений - service pack. Они могут быть интегрированы (встроены) в дистрибутив.

Перед установкой необходимо убедиться, что с аппаратным обеспечением все в порядке, и оно удовлетворяет минимальным требованиям: 

1. Процессор Intel Pentium (или Pentium-совместимый) с тактовой частотой 233 МГц (рекомендуется 300 МГц или выше).

2. Объем RAM (оперативной памяти - не менее 64 Мбайт (рекомендуется 128 Мбайт или более, максимально - 4 Гбайт)

3. Монитор VGA или монитор с более высоким разрешением экрана - 800 на 600. (Рекомендуется 1024 на 763 и выше)

4. Раздел на жестком диске с объемом свободного пространства не менее 1,5 Гбайт. При расчете объема свободного дискового пространства, необходимого для установки, следует также учитывать объем оперативной памяти (RAM), установленной на компьютере, добавляя к начальному значению (1,5 Гбайт) по 100 Мбайт на каждые 64 Мбайт RAM. Кроме того, необходимый объем свободного пространства зависит от устанавливаемых дополнительных компонентов ОС, используемой файловой системы (на разделах FAT обычно требуется на 100—200 Мбайт больше) и от метода инсталляции (при установке через сеть дополнительно потребуется еще от 100 до 200 Мбайт)

5. Клавиатура - стандартная, Мышь - стандартная или другое совместимое координатное устройство

6. Устройство CD-ROM или DVD-ROM (рекомендуется 12-скоростное или более быстрое устройство)

7. Совместимый сетевой адаптер (если компьютер будет подключен к локальной сети)

Существует несколько способов установить ОС Windows:

1. «Чистая» установка - с компакт-диска или загрузочных дискет. Это идеальный вариант, так как позволяет при установке создавать, удалять и форматировать разделы на диске.

2. Установка из-под DOS - загрузка с загрузочной дискеты DOS и запуск winnt .

3. Установка из-под Windows – Пуск – Выполнить - cmd.exe - winnt32.

4. Обновление более старой версии Windows. 

Мы рассмотрим первый вариант установки подробнее, так как этот вариант представляется наиболее надежным. 

Этапы установки ОС Windows
1. Подготовка к установке: нужно сохранить все важные данные с диска C: (скопировать на другой носитель).
2. Перезагружаем ПК. Во время прохождения POST (Power On Self Test) при появлении надписи «Press Del to enter Setup» нажимаем клавишу <Delete> для входа в меню настроек BIOS. Вводим пароль, если это необходимо. Выбираем клавишами управления курсором второй пункт (обычно Advanced BIOS Features) и нажимаем <Enter>. Затем выбираем пункт First Boot Device и устанавливаем в нем загрузку с CD-ROM. В некоторых BIOS’ах вместо него есть пункт Boot Sequence, в нем нужно выбрать порядок загрузки так, чтобы нужное устройство оказалось первым. Нажимаем <Esc> и выбираем Save & Exit Setup (или просто нажимаем <F10> для Award BIOS). Подтверждаем клавишей <Y>. 

3. Теперь вставляем дистрибутивный компакт - диск в дисковод и перезагружаем ПК. 

4. При загрузке в ответ на вопрос «загружаться ли с CD-ROM» — нажать любую клавишу.

Начался процесс загрузки ядра ОС и программы-инсталлятора в память компьютера. 

5. После проверки оборудования появится окно, в котором можно управлять разделами на жестком диске. В верхней части отображаются подсказки по использованию этой программы. Следуя им, создайте себе раздел, если у вас новый неразмеченный диск, или выберите первый раздел — на него мы будем устанавливать ОС. Во втором случае, если у вас уже установлена на этом разделе ОС, программа установки «спросит», затереть ли предыдущую ОС? Ответьте — да. Но лучше поступить следующим образом. Удалите первый раздел клавишей <D> (внимательно читайте все предупреждения!), подтвердите его удаление нажатием <L>. Затем на образовавшемся пустом месте создайте новый раздел <C>. Размер можно оставить по умолчанию (максимум). Теперь можно устанавливать ОС в этот раздел. 

6. Выбранный раздел можно отформатировать под ФС FAT32 или NTFS. При полном, а не быстром  (Quick) форматировании диск проверяется на наличие сбойных секторов. 

7. После того, как диск отформатирован, начинается копирование файлов. 

8. Когда система начнет перезагружаться, войдите в Setup BIOS’а и установите загрузку на HDD-0. Затем нажмите <F10> и <Y>. Первый этап установки закончен.
Второй этап установки: начинается графическая часть установки. Следует отвечать на вопросы мастера. Особое внимание следует обратить на окно с запросом пароля Администратора. Нужно обязательно ввести этот пароль для возможности настройки системы.

Третий этап установки. Система предложит настроить подключение к Internet (для тех, у кого есть модем или локальная сеть) и зарегистрировать эту копию Windows. Мы вправе отказаться от регистрации, но будем вынуждены ее сделать в 30-дневный срок, иначе система перестанет работать. Затем появляется окно Пользователи компьютера. Внимание! Все добавленные здесь пользователи (их учетные записи) будут входить в группу Администраторы, поэтому рекомендуется создать одного пользователя, который будет выполнять функции администратора, а остальных добавить позднее с помощью Панели управления - Учетные записи пользователей. В итоге в системе будут зарегистрированы два пользователя с правами администратора (Администратор — на всякий случай и вы — для настройки ОС и установки программ) и набор пользователей с ограниченными правами.

Во время установки инсталлятор не даст вам возможности выбирать устанавливаемые компоненты ОС, однако после успешной инсталляции можно воспользоваться Панелью управления, где выбрать Установку и удаление программ, затем Установку компонентов ОС.

Практическая  работа  №3. Работа с программой-симулятором установки ОС. 

Установка ОС Windows.

Оборудование: персональный компьютер IBM PC, ОС Windows 2000 или XP, программа XP_simulation_Setup v.1, дистрибутив ОС Windows 2000 или XP. 
Для изучения процесса установки используется программа-симулятор XP_simulation_Setup v.1.
После практикума с симулятором можно устанавливать ОС с дистрибутивного диска.

Вопросы:

1. Что означает термин инсталляция?

2. Что такое дистрибутив? Что такое Service Pack? 

3. Сколько существует способов установки ОС Windows? Какой из вариантов установки ОС является предпочтительным? Почему?

4. Что входит в понятие подготовка к установке ОС?

5. Опишите первый этап установки системы.

6. Для чего нужно перед установкой ОС изменять настройки BIOS? Почему нельзя произвольно изменять эти настройки?

7. Опишите второй этап установки ОС.

8. Опишите третий этап установки ОС.

9. Как установить компоненты ОС?

10. Чем отличается полное форматирование от быстрого?


















































































































































































